**Gerendavázas medence téliesítése**

A gerendavázas medence téli átteleltetése vízzel teli állapotban történik.

1.,

10 cm-rel az üzemi vízszint alá le kell csökkenteni a medence vízszintjét úgy, hogy a szkimmeren keresztül - értelemszerűen - ne tudjon lefolyni a víz, majd szerelje le a gépészetet.

2.,

A szivattyút és a homokszűrőt víztelenítés után tárolja száraz helyen.

3.,

A medencében maradó vízhez téliesítő folyadék adása javasolt, amely lebegteti a vízben lévő szennyeződéseket, megakadályozva a fóliára való kiülepedést.

4.,

A medencébe fagytesteket kell elhelyezni, amelyek átveszik a jég térfogatváltozását

5.,

Végül helyezze fel a medence takarófóliát a medencére úgy, hogy felússzon a víz tetejére.

Tavasszal engedje le a medencéből a vizet, takarítsa ki a medencét, szerelje vissza a gépészetet.

Ügyeljen a szivattyú légtelenítésére